SPECYFIKACJA KRZESŁO KONCERTOWO / KONFERENCYJNE

Krzesło na 4 stalowych nogach pomalowanych proszkowo w kolor czarny.  
Siedzisko tapicerowane czarne.  
Oparcie tapicerowane czarne (pełne) bez otwory widocznego na załączonym zdjęciu (zdjęcie poglądowe).  
  
  
Tapicerka plamoodporna spełniająca normy trudno-zapalności z atestem trudno - zapalności PN-EN 1021-1:2014-12) oraz (PN-EN-1021-2) poświadczone odpowiednim atestem.

Klasa A (najwyższa) – w zakresie odporności użytej tkaniny na ścieranie oraz mechacenie   
Kategoria A (najwyższa) -odporność wybarwień na tarcie (suche i mokre)  
Odporność tkaniny w zakresie wybarwień na światło nie mniej niż 5

Maksymalna szerokość całkowita krzesła 54 cm

Minimalna wytrzymałość na obciążenie 140 kg   
Możliwość sztaplowania krzeseł  
Możliwość łączenia krzeseł w rzędy (299 łączników w zestawie).

+ 2 wózki transportowe do przewozu sztaplowanych krzeseł

Ilość zamawianych sztuk 300

Krzesła numerowane   
Oznaczenia rzędów z możliwością trwałego zamocowania.

Rzędy od I do XIII po 2 sztuki  
+  
I do III po 2 sztuki  
  
Numeracja na 276 krzesłach, (w widoczny miejscu) 24 krzesła bez oznakowania  
numer od 1 do 12 po 16 sztuk  
numery od 13 do 16 po 15 sztuk  
numer 17 po 13 sztuk  
numer 18 po 11 sztuk